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Gebruiksaanwijzing  Easy Badplank.

Type: 901004
· De badplank is bedoeld om op te gaan zitten tijdens het douchen in het bad en maakt tevens het in- en uitstappen gemakkelijker.

· De badplank is ontworpen met een brede zijde voor het in- en uitstappen en een smallere zijde die de intieme hygiëne vergemakkelijkt.

· De badplank is voorzien van een antislip profiel en heeft sleuven die er voor zorgen dat het water wegloopt.

· De badplank kan op eenvoudige wijze, nauwkeurig worden aangepast aan de verschillende soorten baden door middel van vier individueel instelbare kunststof doppen die tegen de binnenkant van het bad geklemd worden.

· Waarschuwing, Daar de badkuip aan de binnenkant taps toeloopt en van boven naar beneden dus smaller wordt, dient men rekening te houden met de afstelling van de versteldoppen dat deze tegen de binnenwand van de badkuipmoeten zitten maar niet mogen knellen
· De onderkant van de badplank is voorzien van twee antislip strips die op de rand van de badkuip liggen.

· In de badplank is een uitsparing aangebracht voor b.v. zeep en shampoo

· Als extra accessoire is er ook nog een gekleurde handgreep ( gemakkelijker te herkennen bij visuele problemen) bijgeleverd, die de gebruiker steun geeft en gemakkelijk is bij in- en uitstappen van het bad. 

· Instelbaarheid van de 4 kunststofdoppen: 69 cm maximaal en 39 cm minimaal.

· De badplank is gemaakt van recyclebaar kunststof en is sterk en duurzaam.

· Het materiaal is eenvoudig schoon te maken met een doorsnee schoonmaakmiddel.( geen schuurmiddel) 

· De Easy badplank zit verpakt een winkelverpakking en deze is voorzien van een handvat. 

· Tevens vindt u een gebruikshandleiding met afbeeldingen in de verpakking.

· Lengte badplank 69 cm / breedte 36-27-30 cm / dikte 4 cm.

· Maximaal gebruikersgewicht 150 kg.

· Totaal gewicht badplank 2,1 kg.

· Maximaal 80° 3 minuten.

· Alkali HP min. 6.

Verpakking en Opslag
· De Easy badplanken  zitten  met 5 stuks verpakt in een kartonnen doos, waarop vermeld staat: welke zijde boven moet staan bij opslag en stapeling, dat het breekbare materiaal betreft en droog moet bewaren.

· Verder is op de verpakking vermeld: Kleur artikel, Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in de verpakking, Bruto/netto gewicht artikel.

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  
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