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Handleiding voor Easy Going Light rollator
603050XLT


Wij danken voor de aanschaf van de rollator Easy Going Light. Een kwalitatief uitstekend product geconstrueerd volgens de laatste stand der techniek. 

Het is belangrijk dat u deze handleiding eerst leest VOORDAT u het product in gebruik neemt.

De rollator voldoet aan de ISO eisen, gekeurd door de CERT in Berlijn.
De rollator voldoet tevens aan de L-01 eisen van KBOH, cluster 1A t/m 3B en is bedoeld voor gebruik binnen en buitenshuis.

Het etiket is voor de identificatie van het product zeer belangrijk. Het etiket mag niet verwijderd worden. 

Hieronder vindt u een voorbeeld van het etiket (typeplaatje) en de plaatsing op het product. 
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TEUISZORG BENODIGLCHEDEN

Postbus 1238 - 6201 BE - Maastricht
Serienummer:

Easy Going Light 00000000

Loophulpmiddel voor binnen en buiten gebruik  [Fianmrer s050500T

Productiedatum: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maximum gewicht gebruiker: 100 kg






Soort hulpmiddel en bestemming 

De rollator dient voor personen met voortbeweging problemen tot een gewicht van 100 kg als 
loophulpmiddel voor binnen en buiten. Op deze rollator kan tevens gezeten worden op het zitplaatje. 
Het mandje bevestigd onder de zitting kan gebruikt worden voor het transporteren van niet al te zware 
voorwerpen of boodschappen. Het dienblad kan afgenomen worden voor gebruik van de zitting. 
Gebruik de rollator alleen op een stevige en even ondergrond.

Het gebruik van de rollator voor andere doelen zoals bijvoorbeeld als sta-op hulpmiddel of voor het vervoeren van zware lasten wordt sterk afgeraden en is zeer gevaarlijk. 

Personen met verminderde loopafstand, met balans storingen of met andere storingen die een normale staande en lopende houding niet toestaan, kunnen met behulp van deze rollator de persoonlijke loopafstand aanzienlijk verhogen of tenminste de mobiliteit verbeteren.

Algemene veiligheidsaanwijzingen 

Bij het aanhouden van alle aanwijzingen in deze handleiding zal het gebruik van de rollator geen enkel gevaar opleveren. De gebruikte materialen en de constructie zijn conform de Europese richtlijnen die gelden voor medische producten. 

Zorg bij het gebruiken van de rollator op hellende oppervlakten altijd dat u de remmen gebruikt. Op hellende oppervlakten kan de rollator sneller naar beneden rijden dan de loopsnelheid op dat moment is. U kunt dan vallen.

Hel de rollator nooit te ver over naar de zijkant. De rollator kan dan omvallen. De maximale kantelhoek is 5 graden.

Oefen nooit te zware druk op de duwhandvatten aan de achterkant uit. De rollator kan naar achter kantelen.

Let bij het samenklappen van de rollator altijd op kledingstukken of lichaamsdelen die bekneld kunnen raken.

Het wordt sterk afgeraden tassen of andere voorwerpen aan de duwhandvatten aan de achterkant van de rollator te hangen. De rollator kan dan kantelen.

Veiligheidsuitrusting van de rollator

Deze bestaan uit de volgende functies:

1. Twee ergonomische handremmen die via een remkabel en remschoenen op de achterste wielen werken. 

2. Dezelfde handremmen kunnen naar onderen gedrukt worden in plaats van naar boven. In deze stand werken ze als parkeerrem.

Onderdelen van de rollator
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	1. Handgreep 
	5. PU banden 

	2. Ergonomische remhendels 
	6. Parkeerremmen 

	3. Zitting en afneembaar dienblad 
	7. Vouwmechanisme 

	4. Mandje
	8. Sterknop voor het instellen van de duwhandvat hoogte


Vouwen van de rollator
De rollator kan voor bijvoorbeeld gemakkelijk transport of stalling opgevouwen worden. Volg onderstaande instructies om dit te bewerkstelligen: 

Opvouwen: 

1. zet de rollator op de parkeerrem (remhendels naar onderen drukken)

2. trek de uitsparing in de zitting naar boven, de rollator zal nu samenklappen 

Wanneer de rollator is samengeklapt kan deze niet meer rechtop staan.

Uitklappen: 

1. zet de opgevouwen rollator voor u en zet deze op de parkeerrem (remhendels naar onderen drukken).

2. duw nu met beide handen de rollator naar voren, zo, dat de achterwielen blijven staan. duw de rollator zo ver naar voren totdat deze niet meer verder kan 

3. druk nog even op de zitting om de rollator te fixeren 

4. til ter controle de rollator iets op, om er zeker van te zijn dat deze goed uitgeklapt en gefixeerd is

Duwhandvat hoogte veranderen 
De hoogte instelling van de duwhandvatten kan door het verstellen van de duwhandvat buis veranderd worden. 

Let op! Wanneer de duwhandvatten helemaal naar onderen worden geschoven, kan de sterknop voor het zekeren van de duwhandvatten niet meer worden aangedraaid, want deze valt niet meer in een van de instellingsgaten. De rollator kan dan niet meer veilig worden gebruikt. 

1. draai de sterknop aan de zijkant los en haal deze eruit 

2. stel de duwhandvatten in op de gewenste hoogte door deze naar boven of naar onder te schuiven. 

3. Let er hierbij op dat de instellingsgaten overeenstemmen met het gat voor de sterknop 

4. steek de sterknop bout terug in het gat en draai deze stevig aan. 

Gebruik van de rollator 

Rijden 

Zorg dat u altijd recht achter de rollator loopt en hou de duwhandvatten altijd stevig met twee handen vast. 
Om veiligheid te garanderen bij het lopen met de rollator raden wij aan altijd kleine stappen te nemen en de rollator niet te ver
naar voren te duwen. Geen tassen of andere voorwerpen aan de duwhandvatten hangen. Hierdoor ontstaat verhoogd kantelgevaar. Voor het vervoer van tassen of voorwerpen kunt u het mandje gebruiken.


Remmen 

Let op! Wanneer de remmen niet exact zijn ingesteld kan de remwerking verminderen, of de rem werkt geheel niet meer. De remmen werken elk op een wiel. Om zeker te zijn van een goede remwerking gebruikt u beide remhendels tegelijkertijd. 

Door de remhendels naar boven te trekken remt u de rollator af. Door de remhendels naar onderen te duwen zet u de rollator op de parkeerrem. Wanneer u de remhendels weer naar boven trekt zal de rollator van de parkeerrem afgehaald worden. 

Reiniging 
Gebruik voor reiniging gebruikelijke desinfecteermiddelen gebruiken. 

	Onderdeel 
	Reiniging 

	Wielen
	Met een vochtige doek afvegen en droogmaken 

	Buizen
	Met een vochtige doek afvegen en droogmaken 


Storingen / fouten verhelpen 
Voor storingen of fouten dient u de rollator altijd aan de vakhandel aan te bieden ter reparatie, uitgezonderd de fouten die door reiniging kunnen worden opgelost. 

	Storing 
	Mogelijke oorzaak 
	Oplossing door 

	Wielen gaan zwaar
	Wielen vuil
	Reinigen en draaiend maken

	Parkeerrem laat zich niet vastzetten 
	- mechaniek van de remmen   

  gaat zwaar

- rembeugel verbogen 
	Vakhandel reparatie

	De sterknop van de 

duwhandvat instelling werkt niet 
	- sterknop gebroken 

- draadlijn beschadigd 
	Vakhandel reparatie 

	Banden versleten 
	
	Vakhandel, vernieuwen 


Periodieke inspectie 

	Inspectie 
	Dagelijks 
	Maandelijks 
	Jaarlijks 
	Door wie 

	Remwerking
	X
	
	
	Gebruiker

	Draaibaarheid van de zwenkwielen controleren 
	X
	
	
	Gebruiker

	Reinigen 
	
	X
	
	Gebruiker

	Stabiliteit en frame controleren 
	
	
	X
	Vakhandel

	Wiellagers oliën 
	
	
	X
	Vakhandel


Technische gegevens 

	Kleur 
	Groen metallic 

	Totale breedte 
	56 

	Totale hoogte 
	88.3 – 99.8 

	Totale lengte 
	72 

	Totale lengte opgevouwen toestand 
	42.5 

	Zitbreedte 
	45 

	Zithoogte 
	58 

	Zitdiepte 
	32 

	Totaal gewicht van de rollator 
	8,2 kg 


Garantiebepalingen 
Deze garantiebepalingen zijn in overeenstemming met alle andere product specifieke garanties en zijn alleen van toepassing voor de eerste eigenaar. Als een niet gespecificeerde, tot het product behorende, garantie claim optreedt zal deze claim door A1 Topgros BV gedurende de garantie periode beoordeeld worden. Gedurende de garantie periode worden de vervangen delen slechts tot het einde van de reguliere garantie periode gegarandeerd. Alle voorkomende garantie zal gelimiteerd worden tot het vervangen of repareren van de defecte onderdelen. A1 Topgros BV zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige consequentie als gevolg van schade of incidentele schade, hoe dan ook. 

A1 Topgros BV vergoedt alleen de te vervangen onderdelen. 
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, u moet er van op de hoogte zijn dat deze rechten van land tot land kunnen verschillen. Sommige landen accepteren geen gelimiteerde garantie, evenals uitsluiting van garanties met betrekking tot incidentele of consequentiële schades, of de tijdsduur van de garantie. In dat geval zal de garantie periode en / of uitsluitingen van garantie aangepast worden. Voor garantie en service dient u de geautoriseerde A1 Topgros BV ® dealer, die de A1Topgros ® producten geleverd heeft, te benaderen. Als u tijdens de garantie periode, bij een niet door A1 Topgros BV. aangewezen bedrijf, de reparaties laat verrichten, vervalt elk recht op garantie. In het geval u geen bevredigende service of garantie wordt gegeven door uw dealer, wendt u dan rechtstreeks tot A1 Topgros BV, wij zullen dan in overleg met alle partijen een oplossing trachten te bekomen.
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