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Gebruiksaanwijzing    Rollator Easy Going.

Type: 603010BLT en Type 603010ROT 

Gebruik van de Rollator

-      Deze 4-wielrollator is voor binnen en/of buiten geschikt.

· Op het dienblad kunt u bijvoorbeeld uw thee of koffiekopje neerzetten om te vervoeren  binnen in huis.

· In het boodschappenmandje kunt u gemakkelijk boodschappen meenemen. U kunt het mandje eraf halen om deze leeg te maken.

· Op boodschappenvak kunt u uw boodschappentas zetten als u het draadmandje niet in gebruik heeft.

· In de stokhouder kunt u eventueel uw wandelstok of kruk plaatsen met een buisdiameter van 18/22 mm..

· De rollator is geschikt voor personen tot maximaal 130 kg en een lichaamslengte tussen 1.50 m en 1.90 m. en is voorzien van E-Pu banden ( dit zijn volle bandjes, geen lucht bandjes)

De rollator ontvouwen

· Zet de rollator op zijn bandjes en druk de horizontale buis, die zich onder het zitgedeelte bevindt omlaag hierdoor komt de rollator automatisch in bruikbare toestand en is beveiligd tegen ongewenst opklappen.

Instellen van de hoogte en de stand van de handgrepen aan de duwbuizen 

· De handvatten zijn in hoogte instelbaar tussen  79 cm  en 93 cm en kunnen tot 15 graden naar buiten  worden gedraaid.
· Let op !! De buizen mogen niet hoger worden uitgeschoven dan de vermelding  SECURITY op de duwbuis.

· Om uw veiligheid te waarborgen is het niet toegestaan de handgrepen meer dan 15  naar buiten te draaien.

· Dat komt overeen met een afstand van 45 cm tussen de steunlippen aan de handgrepen 
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· Een groter hoekstand van de handgrepen zal de zijwaartse stabiliteit sterk doen afnemen!

· Draai de fixatiehandels die zich links en rechts van het zitgedeelte bevinden iets los.

· zet de handgrepen op de juiste hoogte en draai ze eventueel iets naar buiten.

· Sta rechtop naast de rollator met uw armen langs uw lichaam.

· De hoogte van de hangreep is goed wanneer de pols op gelijke hoogte komt met de handgreep.

· Stel beide handgrepen af op gelijke hoogte en hoek..

· Loop rechtop achter de rollater tussen de 2 wielen in, zo heeft u de optimale ondersteuning.

Parkeerrem in werking stellen om op de rollator te gaan zitten

· De Easy Going rollator is onder andere uitgevoerd met een loop en parkeerrem, druk zwarte hendels naar beneden tot deze vast klikken.

· Haal het dienblad van het zitje af, er kan nu niet meer met de rollator gereden worden. U kunt gaan zitten.

· Andere uitvoeringen zijn: Rode handeltjes, knijp de beide rode handels helemaal in tot deze vast klikken.

· Afzetten van de parkeerrem om weer te gaan wandelen met de rollator.

· Door de zwarte handels weer iets omhoog te trekken wordt de parkeerstand opgeheven en kunt zich weer vrij met de rollator bewegen.

· Andere uitvoeringen zijn: Door het omhoog treken van de zilverkleurige handels, zullen de rode parkeerhandeltjes weer automatisch in de vrijstand terug vallen

Gebruik van remmen: 
· De rollator is aan beide achterwieltjes geremd. U kunt remmen door in de twee zwarte handels (onder elk handvat) te knijpen.

· U kunt deze remmen bij slijtage na veel gebruik bijstellen door de verstelmoer in het midden van de remkabel iets los te draaien en de verstelboutje iets uit te draaien, en wederom de verstelmoer weer vast te draaien.

· De Easy Going rollator is uitgevoerd met een parkeer remstand, druk de zwarte hendels van de rem naar beneden tot deze vast klikken, door daarna de handel weer iets omhoog te duwen wordt de parkeerstand opgeheven.
De stoep opgaan met de rollator

· De rollator vooruit rijden tot de stoeprand, dan remmen inknijpen, rollator iets naar achter trekken en over laten hellen, die voorwieltjes zijn nu van de grond af, remmen los dan iets naar voren lopen met de voorste wieltjes nog steeds van de grond af en weer terug laten hellen zodat de rollator met  de voorste wieltjes op de stoep staat. U kunt nu de achterwieltjes lichtjes optillen, zodat deze ook op de stoep kunnen rollen.

Het opbergen en vervoeren van de rollator:

· Verwijder het transparante dienblad en boodschappenmandje.

· Steek uw rechterhand in het handvat die zich in het midden op de horizontale buis die zich onder het zitje bevindt en duw met uw duimvinger het platte ronde schijfje omlaag, daarmee ontgrendeld u het anti-opklapsysteem, trek nu met uw rechterhand het handvat omhoog, de rollator klapt geheel op.
Onderhoud
· Het verdient aanbeveling eens per jaar alle schroeven en moeren aan te laten draaien 

en de remkabels te laten controleren, hiermee blijft een goede werking van uw rollator gegarandeerd, verder zijn de E-Pu banden volledig onderhoudsvrij.

· De rollator kan  huishoudelijk schoongemaakt worden met een vochtig doekje, schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen de opoxy coating en de chroomlaag 
 

Verpakking en opslag  en  gewicht  rollator

· De rollator zit verpakt in een kartonnen doos, waarop vermeld staat: welke zijde boven moet staan bij opslag en stapeling, dat het breekbare materiaal betreft en droog moet bewaren.

· Verder is op de verpakking vermeld: Kleur artikel, Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in de verpakking, Bruto gewicht 12,2 kg. Netto gewicht artikel. Rollator 10,8 kg  / Mandje 1 kg / Dienblad 0.4 kg. 

Garantie  termijn en garantiebepalingen

· A1 topgros BV verleent garantie op het goed en deugdelijk functioneren van product gedurende de tijd van 1 jaar bij normaal gebruik van het product, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Montage Easy Going 4-Wiel rollator

· Neem eerst het mandje en dienblad uit de kartonnen doos en neem dan de rollator uit de doos en verwijder de transportbeveiliging  ( kartonnen buisje) tussen de achterwieltjes.

· Zet de rollator op zijn bandjes en druk de horizontale buis, die zich onder het zitgedeelte bevindt omlaag.

· Haal aan de bovenkant rechts en links de 2 stuks rubberen doppen uit de verticale buizen en plaats in de openingen beide handvatgrepen en stel deze op de gewenste hoogte af.
· Zie: Instellen van hoogte van de handgrepen( vatten)

· Druk vervolgens 2 stuks zwarte kunststofdopjes aan de binnenkant van de rollator op de as van de achterwieltjes en de resterende 2 stuks op de buitenkant  van de rollator op de as van de voorwieltjes.

· Controleer de remmen op hun werking, deze kunnen nog fijn afgesteld worden middels de verstelnippels die zich tussen de zwarte remkabels bevinden, links en rechts, de bandjes moeten altijd vrij lopen als men de rem niet gebruikt. 

· De remkabels moeten achter de haakjes die zich aan de voorkant, vlak onder het zitje bevinden gehaakt worden middels de bijgeleverde witte metalen verbindingstukjes welke aan de remkabels bevestig zitten. 

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.       KBOH / TNO rapport  PG /TG/2002.151 

Uw Dealer:

             A1 Topgros BV  Maastricht     Groothandel in Thuiszorgbenodigdheden   Tel. 043-352 1366    Fax. 043-352 1581

A1topgrosbv@hetnet.nl      www.a1topgrosbv.nl 

