[image: image1.jpg]A] TOPGROS ©






Gebruiksaanwijzing  Easy Dekenboog.

Type: 305006T
· De dekenbogen zijn bedoeld om geen gewicht van lakens en dekens te laten rusten op de voeten en onderbenen van de cliënt.

· De dekenboog wordt meestal per stuk gebruikt en geeft een verhoging van 50 cm, minus matras hoogte.

· De dekenboog dient na het openklappen onder het matras aan het linker of rechter voeteneind te worden geschoven. ( Afhankelijk van wat voor een kant de verzorging wordt verleend.)

· De dekenboog zorgt dat de bedbedekking 50 cm hoger komt, minus de dikte van de matras.

· De kleur van de dekenboog is gebroken wit

· Draagvermogen van de dekenboog is 30 kg.

· De dekenboog is na het opklappen geheel plat en neemt slechts een kleine ruimte in beslag tijdens de opslag.

· Het materiaal is eenvoudig schoon te maken met een doorsnee schoonmaakmiddel.( geen schuurmiddel) 

Verpakking en Opslag

· De Easy dekenbogen zit per 1 stuk verpakt in een plastic verpakking.

· Verder is op de verpakking vermeld: Kleur artikel, Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in de verpakking, Bruto/netto gewicht artikel.

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  
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