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Montage

De douchestoel behoeft vrijwel geen montage zoals deze aankomt in de verpakking. De vakhandel moet er
voor zorgen dat de douchestoel volgens uw wensen is afgesteld en tevens dat de douchestoel volledig is
gemonteerd.

Hoogte veranderen

De hoogte instelling van de douchestoel kan door het verstellen van de hoogte instelling buizen veranderd
worden.

. De zekering clip uitnemen

Hoogte instelling buis op de gewenste hoogte zetten (let op dat de gaatjes over elkaar vallen)
De zekering clip terug plaatsen

Herhaal dit voor de drie andere stoelpoten

ot

Let op! Controleer of alle pootjes op ezelfde haogte zijn ingesteld. Als dit niet het geval is kan dit kantelgevaar opleveren!

Gebruik: zitten
Kantel- en glijgevaar!
- gaaltijd recht op de douchestoel zitten
- leun niet teveel naar achteren of de zijkant
- controleer altijd of de zittingbuizen goed gefixeerd zijn in de ontvangstblokken

Reiniging

Gebruik voor reiniging gebruikelijke desinfecteermiddelen en neem de douchestoel met een vochtige doek
af.

Storingen / fouten verhelpen
Voor storingen of fouten dient u de douchestoel altijd aan de vakhandel aan te bieden ter reparatie,
uitgezonderd de fouten die door reiniging kunnen worden opgelost.

Periodieke inspectie

De douchestoel is onderhoudsvrii. Wanneer onderhoud nodig wordt raden wij aan de douchestoel aan de
vakhandel aan te bieden ter inspectie.

Inspectie: maandelijks alle schroeven en moeren op vastheid controleren en zo nodig vastschroeven.

Technische gegevens

Zitbreedte M em
Zitdiepte 40cm
Breedte tussen de armleuningen 425 cm
Zithoogte 46.3 53.9cm ) <
Totale hoogte 87.6 95.2cm -
Totale diepte 52.5cm
Totale breedte 525cm
Intiem uitsparing 12.5x 18.cm
Maximale belastbaarheid 125 kg
Garanfiebepalingen

Deze garantiebepalingen 2jn in overeenstemming met alle andere product specifieke garanties en zjn alleen van
toepassing voor de eerse eigenaar. Als een nief gespecificeerde, ot hef product behotende, garantie ciaim
optreedt zal deze claim door Al Toparos BY gedurende de gorantie periode beoordieeld worden. Gedurende de
gorantie periode worden de vervangen delen siechis fot hef einde van de reguliere garantie periode gegarandeerd.
Alle voorkomende garane zal gelimiteerd worden fof het vervangen of repareren van de defecte onderdelen. Al
Topgros BY zal nooil aansprakelik gesteld kunnen worden voor enige consequentie als gevolg van schade of
incidentele schade, hoe dan ook

Al Topgros BV vergoedt alleen de fe vervangen onderdelen.

Deze garantie geeft u specificke wettelike rechten, u moet e van op de hoogte zin da deze fechfen van land fof
land kunnen verschilen. Sommige landen accepteren geen gelimiteerde garanlle, evenals UlsIUling von garanfies
met betrekking fof incidentele of consequentiéle schades, of de fidsduur van de garantie. In dat geval zal de
garantie periode en / of uifsuitingen van garanfie aangepast worden. Voor garantie en service dient u de
geauloriseerde Al Topgros BY ® dealer, die de AlTopgros ® producten geleverd heeff, fe benaderen. Als u fidens de
garantie periode, bij een riet door Al Tapgros BY. aangewezen bedi. de reparaties Idat verrichten, vervalt elk recht
op garantie. In het geval u geen bevredigende service of garantie wordt gegeven door uw dedler, wend u don
rechisireeks fot Al Topgros BY, wi zullen dan in overleg me alle parfen een opiossing frachfen fe bekomen.

A1l Toperos B.V. Maastricht
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‘Wij danken u voor de aanschaf van de Easy douchestoel 906042T. Een kwalitatief uitstekend pro product
geconstrueerd volgens de Iaatste stand der techniek.
Het is belangrijk dat u deze handleiding eerst leest VOORDAT u het product in gebruik neemt.

Etikettering van de douchestoel

Het etiket is voor de identificatie van het prodct zeer belangrijk. Het etiket mag et verwiiderd worden.
Hieronder vindt u een voorbeeld van het etiket (typeplaatje) en de plaatsing op het product.
Tevens vindt u een voorbeeld van het waarschuwingslabel wat geplaatst word bij het veiligheid
locksysteem.

[Let op! Veiligheids lock
Attention! Safety lock

Soort hulpmiddel en bestemming
De douchestoel is bedoeld voor gebruik door personen tot een maximum van 125 kg. De aangepaste hoogte
van de douchestoel vergemakkelijken het gaan zitten en staan. De antislip rubber dopjes zorgen dat de
douchestoel stevig op de ondergrond staat. Tevens kan deze douchestoel worden opgevouwen om
transport en opberging te vergemakkelijken.

Het gebruik van de douchestoe! voor andere doelen zoals bijvoorbeeld als zitgelegenheid wordt sterk afgeraden.

Onderdelen van de douchestoel

7. Rugleuning 4. Hoogte instelbare pootjes
2. Zitting 5. Clip tb zekeren van hoogte instelling
3. Ontvangstblokken voor 6. Veiligheid lock systeem

| vouwmechanisme

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Bij het aanhouden van alle aanwijzingen in deze handleiding zal het gebruik van de douchestoel geen
enkel gevaar opleveren.

De gebruikte materialen en de constructie zijn conform de Europese richtlijnen die gelden voor medische
producten. Zorg dat wanneer u de douchestoel uitvouwt de buizen van de zitting altijd goed in de
ontvangstblokken vallen en dat deze zijn vast geklikt.





