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Gebruiksaanwijzing Opvouwbare Looprek Easy Walking

Type : 604018 Volwassenen  in hoogte verstelbaar 83/98 cm  chroom.

Type : 604019 Kinderen in hoogte verstelbar 73/85 cm chroom.

Deze looprekken zijn geschikt voor personen met een gewicht tot 100 kg, en zorgen voor een betere verdeling van het evenwicht tijdens het lopen en bevordert zodoende zekerheid en de mobiliteit van de gebruiker in het zelfstandig lopen.
Gebruiksklaar maken van het looprekje :

· Het looprek wordt opengevouwen door de beiden handvaten naar buiten te zwenken

zover totdat u het palletje hoort klikken en niet meer terug zwenkbaar is. 
· U staat rechtop met de armen langs uw lichaam en de gebruiker gaat achter of naast de looprek staan, het looprek is op de goede hoogte wanneer de pols op gelijke hoogte komt met het handvat van het looprek. 

· De hoogte kan veranderd worden door de palletjes die zich aan de vier poten bevinden in te drukken. Hierdoor kunt u de verstelpoten op de gewenste lengte schuiven. 

· Let u er wel op dat alle poten even lang zijn en dat de palletjes weer uitsteken.

Het looprek mag niet als optrekhulp gebruikt worden.

· Neem plaats op de rand van uw stoel en zet het looprek voor u neer.

· Druk u nu met beide armen vanaf de armleuning van uw stoel op en zet uw voeten goed neer.

· Pak de handvatten van het looprek vast. Het looprek ondersteunt u en u kunt gaan lopen.

· Houdt het looprek niet te ver van uw lichaam. Zet de voeten neer ter hoogte van de achterste poten. Loop niet te ver het looprek in. Als u dit wel doet, loopt u de kans om te vallen.
· Het looprek kan weer opgevouwen worden door het palletje in te drukken, ( zit links onder het grijze rubber malletje midden in de bovenste horizointale buis ) en de beide handvaten weer naar het midden te zwenken.

Onderhoud:

· Draai af en toe de krukstop een kwartslag, dit vermindert de slijtage op een plek.

· Bij veel gebruik buitenshuis regelmatig controlen of de rubber doppen onderaan de verstelpootjes misschien aan vervanging toe zijn.( bestelnummer 605007)
· Het looprek kan huishoudelijk worden schoongemaakt met een vochtig doekje.
Verpakking  en opslag

· De looprek zit per 2 stuks verpakt in een kartonnen doos, waarop vermeld staat: welke zijde boven moet staan bij opslag en stapeling, dat het breekbare materiaal betreft en droog moet bewaren.

· Verder is op de verpakking vermeld:  Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in

·  de verpakking, Bruto/netto gewicht artikel. 

·   T.U.V.Report.No.61273.7.014.01

·  Test specifications: E DIN EN ISO 11199-1 07 .96, DIN EN 29999 05.94

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  
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