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Gebruiksaanwijzing  Easy Comfort toiletverhoger.

Type: 902006- 12 cm 
· De toiletverhoger is bedoeld om het bestaande toilet te verhogen met 12 cm om de zelfstandigheid van de cliënt te kunnen behouden.

· De Easy Comfort toiletverhoger is gemaakt van schuimrubber met een waterafstotende laag.

· Zijn uitermate geschikt voor personen die met zitten pijn ondervinden en/of decubitus risico. 

· Deze toiletverhogers zijn zeer huidcontact vriendelijk en aangenaam in gebruik.

· De toiletverhoger is te gebruiken op toiletten van 32 tot 40 cm breed.

· Het vastklemmen gebeurt aan de binnenkant van de betaande  toiletpot en zorgt dat de toiletverhoger makkelijk en snel kan worden vastgezet.

· De toiletverhoger is makkelijk te reinigen  vanwege het gladde oppervlak.

· De toiletverhoger is geschikt voor personen tot 150 kg.en weegt niet zwaar

· De kleur is gebroken wit

· Het materiaal is eenvoudig schoon te maken met een doorsnee schoonmaakmiddel.( geen schuurmiddel) 

· Te behandelen in autoclaaf gedurende 5 minuten bij 90 graden celsius.

· De Easy toiletverhoger zit verpakt een kartonnen doos.. 

· Tevens vindt u een gebruikshandleiding met afbeeldingen in de verpakking.

· Maximaal gebruikersgewicht 150 kg.

Verpakking en Opslag

· De Easy toiletverhogers  zitten  per stuk verpakt in een kartonnen doos, waarop vermeld staat: welke zijde boven moet staan bij opslag en stapeling, dat het breekbare materiaal betreft en droog moet bewaren.

· Verder is op de verpakking vermeld: kleur artikel, Typenummer, Productie datum, Aantal artikelen in de verpakking, Bruto/netto gewicht artikel.

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  

Uw Dealer:

    A1 Topgros BV  Maastricht

   Tel. 043-352 1366  Fax. 043-352 1581
A1topgrosbv@hetnet.nl     www.a1topgrosbv.nl
